|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件：**安徽建筑大学大型活动需求清单（样表）** | | | |
| **品类** | **分项** | **单位** | **备注** |
| 大屏音响 | 主电子屏 | 平 | 像素点间距（mm）不得小于3.91，像素点不小于8192 |
| 分屏服务器 | 台 |  |
| 线阵音响 | 套 | 双10寸钕磁同轴线阵列扬声器，组合音箱不少于24台，舞台返送音箱不少于4台 |
| 电容话筒 | 只 |  |
| 手持话筒 | 只 |  |
| 无线耳麦 | 只 |  |
| 舞台 | 舞台 | 平 | 雷亚架舞台，高度为60公分，每块板尺寸为1.22mX1.22m |
| 靠背椅 | 张 | 包含椅套 |
| 长条桌 | 张 | 1.8mX0.4m（长、宽），高度为0.4m |
| 讲台花 | 束 | 鲜花花艺装饰 |
| 演讲台 | 张 | 木质 |
| 塑料凳 | 把 | 高度为0.46m及以上 |
| 地毯 | 平 | 加厚地毯 |
| 定位贴 | 个 |  |
| 亚克力席卡 | 个 |  |
| PPT设计排版 | 页 |  |
| 现场布置 | 大屏围挡 | ㎡ | 黑胶喷绘 |
| 欢迎桁架 | 套 | 黑胶喷绘 |
| 5米道旗 | 个 |  |
| 直播、录像 | 稳定器 | 个 |  |
| 摇臂 | 组 |  |
| 固定机位 | 位 |  |
| 摄影 | 位 |  |
| 照片直播 | 场 |  |
| 导播台 | 个 |  |
| 多网聚合 | 个 |  |
| 视频直播 | 场 |  |
| 无人机 | 场 |  |
| 演出氛围 | 录音 | 次 |  |
| 冷烟花 | 组 | 不少于20支 |
| 灯光  灯光 | LED全彩帕灯 | 台 | 光珠数量最少54颗，RGB线性混色，内置颜色宏功能 |
| 光束灯 | 台 | 最大功率不得小于420W，固定图案：1个固定图案盘有不少于9个固定图案+不少于2个动感图案，可变速抖动及双向旋转，颜色盘：1个色片盘有不少于14种色片，可实现双向彩虹效果、半色及线性调节 |
| 切割灯 | 台 | 切割系统： |
| 一套全程图形切割系统，可旋转不小于90°，不少于4个切割片快速移动成像；可生成不同尺寸和形状的几何图形。 |
| 图案系统 |
| 旋转图案：1个旋转图案盘有不少于6个可选图案片，可变速抖动及双向旋转，图案旋转具备不小于16Bit精度微调。 |
| 固定图案：1个固定图案盘有不少于7个固定图案片，可变速抖动及双向旋转。 |
| 动感图案：1个动感图案盘，可双向变速旋转。颜色盘：1个颜色盘有不少于6种色片，可实现双向彩虹，半色及线性调节功能。 |
| 图案灯 | 台 | 图案系统 |
| 旋转图案：2个旋转图案盘有不少于12个可选图案片，可变速抖动及双向旋转，图案旋转具备16Bit精度微调。 |
| 固定图案：1个固定图案盘有不少于7个可选图案片，可变速抖动及双向旋转。 |
| 颜色系统 |
| CMY无极混色，具备颜色宏功能，CTO线性色温调节（6000K—2700K） |
| 颜色盘：1个色片盘有不少于7种色片，可实现双向彩虹效果、半色及线性调节。 |
| TRUSS架 | 米 | 规格不得小于600mm×760mm |
| 面光灯 | 台 | 最大功率不得小于640W，效果要求：水平/垂直：水平扫描角度不小于540°，垂直扫描角度不小于230°，自动回位纠正及不小于16Bit精度微调功能。 |
| 频闪：每秒1—25Hz快速频闪，具备脉冲频闪，同步异步频闪效果。 |
| 调光：0-100%电子线性调光 |