**采购需求调查问卷**

根据《安徽建筑大学招标采购管理办法》《安徽建筑大学政府采购需求管理实施细则》等有关规定，符合情形的政府采购项目在确定采购需求前应进行采购需求市场调研。现邀请贵单位对以下问卷中的问题进行回复，并在3个工作日内返还，谢谢合作！

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 2025年安徽建筑大学紫云路校区电力增容（高压电缆敷设等设备安装改造）工程 |
| **项目预算** | 280万元 |
| **项目概况** | 由于安徽建筑大学紫云路校区新建部分楼宇，当前供电容量已无法满足用电需求。经学校申请，国家电网合肥市供电公司批复我校一条专线（佛掌变10千伏建大线）。需从国网合肥市供电公司佛掌110千伏变电站敷设ZA-YJV22-8.7/15(17.5)kv(A类）3X400mm²电缆约1785米到学校第一开闭所。同时对第一开闭所高压室进行改造、安装11台高压柜（新购置3台）等项目内容。工期30日历日。详细要求见招标需求。 |
| **调研问卷** |
| **单位名称****（加盖公章）** |  |
| **联系人** |  | **联系方式** |  |
| **是否为中小企业（必填）** |   |
| **调查事项** | **具体内容** | **是否****满足** | **相关建议** |
| 主要技术参数 | 见招标需求  |   |  |
| 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、具备有效的安全生产许可证；3、2022 年 7 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，至少具有一项电力工程增容或电力工程改造施工项目业绩；4、须具有承装（修、试）电力设施许可证承装、承试五级及以上资质；5、具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；6、本项目不接受联合体参与。 |   |  |
| 付款方式 | 1、施工结束后付至合同总价（不包括暂列金额及合同减项部分）的75%。2、竣工验收合格、竣工资料齐备已移交，结算审核结束后支付至审核金额的100%（扣除承包人应承担的从履约保证金中已扣留但不足部分的违约责任违约金，如有）。 |   |  |
| 供货及安装期限 | 总工期为30日历天，在工期内完成该项目全部设备的采购、装卸、安装、调试、运行等全部工作内容。 |  |  |
| 质保期 | 竣工验收合格之日起2年 |  |  |
| 项目负责人资格要求 | 具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，且具有有效的安全生产考核合格B证。 |   |  |