安徽建筑大学金寨路及紫云路校区

2027-2030年电梯维保项目市场调研公告
各单位：

我校拟于2026年招标新一轮电梯维保服务单位，现面向你单位征询相关意见，请根据工作实际填写相关情况并提出反馈意见（反馈意见可以批注形式反馈），最迟请于2026年11月10日之前反馈至邮箱hqjt@ahjzu.edu.cn，谢谢！
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详情公告见附件。

              安徽建筑大学后勤基建处
             2026年11月4日
单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

备注：请务必填写上述信息，以便沟通联系，盖章后扫描发送至指定邮箱，谢谢！
一、项目名称：安徽建筑大学金寨路及紫云路校区2027-2030年电梯维保项目
二、预算金额：85.35万元
三、项目概况：安徽建筑大学校园内现有 58 部电梯，其中金寨路校区9部垂直电梯，紫云路校区37部垂直电梯，12部扶梯。为规范电梯的管理和服务，确保电梯运行安全，减少电梯故障发生，现采购电梯维保金寨路校区电梯采取全包服务，紫云路校区电梯采取半包服务，含日常维保、年检、维修材料（单价1000元以下）、人工、驻点服务等所有费用。

四、服务地点：安徽建筑大学金寨路及紫云路校区
五、服务期限：2027年1月11日-2030年1月10日。
六、付款方式：每半年支付一次。
七、服务范围及要求
1、服务范围

紫云路校区电梯现状统计表

	地址
	品牌
	时间
	维保到期日
	数量（台）
	备注

	徽华楼
	上海中讯赛勒瓦
	2005年采购
	2027年1月
	1 
	半包

	徽学楼
	怡达
	2017年采购
	
	2 
	

	图书馆
	通力
	2017年采购
	
	2 
	

	
	通力
	2017年采购
	
	1 
	

	徽风楼
	通力
	2017年采购
	
	1 
	

	
	通力
	2017年采购
	
	4
	

	紫云食堂
	江苏天利
	2019年采购
	
	1 
	

	徽智楼
	江南嘉捷
	2023年采购
	
	4
	

	徽文楼
	西奥
	2023年采购
	
	1 
	

	徽韵楼
	日立
	2021年采购
	
	2
	

	
	日立
	2021年采购
	
	2
	

	
	日立
	2021年采购
	
	5
	

	徽创楼
	通力
	2025年采购
	2028年1月
	12（扶梯）
	到期转半包

	
	通力
	2025年采购
	
	11
	

	合计
	49


金寨路校区电梯现状统计表

	地址
	品牌
	时间
	维保到期日
	数量（台）
	备注

	22#家属楼
	东芝
	2006年采购
	2027年1月
	2 
	全包

	21#家属楼
	东芝
	2006年采购
	
	1 
	

	20#家属楼
	东芝
	2007年采购
	
	2 
	

	图书馆
	合肥万银
	2013年采购
	
	1 
	

	10#学生

公寓
	梅轮
	2024年采购
	2029年12月
	3
	到期转全包

	合计
	9


备注：1.具体设备现状以及位置等情况，供应商可自行到现场进行了解。若供应商因未及时勘察现场而导致报价缺项、漏项，造成成交后无法兑现服务，成交供应商自行承担一切后果。在合同年内，质保期内的电梯维保由生产厂商负责，到期后再由成交供应商负责维保，到期前需配合检查。维保费用据实结算。

2.全包维保电梯：包含日常维保、应急抢修、24小时救援、全部易损件、损耗件、大小维修配件、润滑油、全部人工及上门费用（含特种设备检验检测机构收取的年检规费）。

半包维保电梯：包含日常维保、应急抢修、24小时救援；单项配件含税单价1000元（含）以下的材料费、人工费由成交供应商承担；单项配件含税单价大于1000元时，配件材料费由校方承担，成交供应商免费提供维修更换人工及上门费用（含特种设备检验检测机构收取的年检规费）。
2、服务总体要求

（1）成交供应商在服务期内须按安徽省电梯安全监督管理办法对电梯运行进行巡检。电梯在保养期间处于安全良好的运行状态，在保证电梯安全运行的前提下满足正常使用的需要。

（2）成交供应商负责电梯内标识标牌的采购安装，如有电梯年检不通过，采购人拒绝支付维保费。

（3）成交供应商自行配备工作所需要的工具及设备，维保时设置现场安全警示标志。

（4）成交供应商免费提供维保所需的润滑油、润滑脂和清洁材料。

（5）维保期内成交供应商免费提供(1000元以下)保养设备安全和正常使用所需的所有配件和辅助材料，一旦遇到 1000 元以下设备发生故障，成交供应商必须在 24 小时内提供配件并及时更换。

（6）采购人的电梯发生在 1000 元以上 5000 元以下配件的损坏维修，成交供应商 24 小时以内书面报告，并根据采购人的要求，在24小时内提供配件，并及时维修更换。配件费用由采购人支付，人工及辅材费用由成交供应商支付。5000元以上(含5000元)电梯配件损坏由采购人负责，但成交供应商必须在 24小时内提供配件损坏的具体技术报告。

（7）成交供应商提供 24 小时维修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。

（8）采购人有重大活动时，成交供应商应预先进行全面检查并在采购人进行重要活动的当天安排技术人员到现场驻点，提供全程监护服务。

（9）根据采购人实际需要提供电梯操作的系统培训。

（10)成交供应商为每台电梯的保养都建立详细的档案，并免费安排专业人员为采购人整理相关档案资料。

（11）基坑积水问题：应至少每月检查一次基坑是否渗水，如有积水，应立即抽干（产生的费用由成交供应商人负责）。若需要维修，由采购人负责。。

3、服务标准及人员条件

（1）例行日常维护保养服务

对电梯提供日常维护保养服务。成交供应商每月对每台机组进行两次检查维保，对隐患电梯提出维修方案，经采购人同意后立即实施维修。

（2）故障排除和紧急救援服务

如遇电梯发生故障和困人，成交供应商必须在30分钟内到达现场，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。

（3）年终服务及设备检测  

每年进行一次全面检查。调整主要的部件，安全功能装置的测试，量度偏差及彻底清理主要部件，并通过国家有关部门验收取得电梯运行合格证，并将合格证交给采购人存档。年检费用由成交供应商支付。

（4）成交供应商须提供的其它服务

为了更好地服务于采购人，使电梯设备达到安全、可靠、舒适、有效的运行，成交供应商还须向采购人提供专业的预防性维护保养工作计划并按照该计划实施。协助采购人制订有关电梯运行的安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人进行电梯应急救援演习和对电梯安全运行的日常管理。

4、特别说明

（1）合同期满后，成交供应商应保证所有电梯处于正常运转状态下交付下一家维保单位。

（2）成交供应商与采购人签订合同生效后，在提供服务过程中发生工伤以及安全事故的， 由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。

（3）成交供应商提供服务过程中，由成交供应商承担采购人单位所有电梯正常使用中产生的一切安全责任，并承担安全原因造成的一切损失。因自然灾害或采购人单位人为损坏不在此范围之内。 

（4）所有配件维修需保证适配。

（5）签订合同时，应在合同后附上相应品牌电梯配件、易损件及耗材等详细价目表，供应商须对相应品牌电梯配件、易损件及耗材进行报价，所填报价格将作为合同履约时的结算参考依据，价目表配件价格不得高于市场价,维保服务期内不得变更配件价格清单价目表。

八、报价要求

电梯每年每台维保费上限为6000元[折算至每月每台维保费上限：6000/12=500(元)]。合同期内维保费上限测算如下：

第一年：2027年1月至2028年1月；32（台）×6000（元/台/年）=192000（元）；

第二年：2028年1月至2029年1月；55（台）×6000（元/台/年）=330000（元）；

第三年：2029年1月至2030年1月；55（台）×6000（元/台/年）=330000（元）；

2029年12月至2030年1月；3（台）×1（月）×500（元/台/月）=1500（元）；

电梯合同期内维保费上限合计：330000（元）+1500（元）=331500（元）

供应商在维保费上限的基础上报费率，供应商所报费率不得超过100%，否则响应无效。例如，供应商所报费率为90%，则电梯每年每台维保费：6000×90%=5400元[折算至每月每台维保费：6000×90%/12=450(元)]。

本项目报费率，报价包含产品费用、运输费、安装费、调试费、拆除费、搬迁费、改造费、其他技术服务费用、验收、培训等完成所有任务的一切费用，采购人后期不再追加任何费用，请供应商自行勘察现场后，充分考虑报价风险，成交后不得以任何理由要求增加费用或拒绝提供服务。
九、业绩、人员配备、维保质量、仪器设备、荣誉等
2024年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有党政机关（或事业单位）委托的电梯维保业绩（含正在履约的项目）       个。这些业绩中业主反馈良好（或满意）及以上的       个。备注：同一业主单位业绩仅计一次。
持有T1或T2或T证的共       个，具有二级（技师级）及以上电工（或维修电工）职业资格（或职业技能等级）证书       个，具有特种设备检验检测人员证书（检测项目含电梯）的      个，具有特征设备作业人员证书（A）的      个。备注：同一人员持有多证的不累计

具有政府部门【或国内依法登记注册的协会（学会）】颁发的电梯类相关奖项荣誉的有   个人，如：21年有几个，22年有几个，以此类推。
自2024年1月1日以来（以抽查结果公布时间为准），在地市级及以上政府部门组织的电梯维保单位维保质量监督抽查中，综合得分达到 90-94 分有       次，综合得分达到 95 分及以上有       次，

电梯加减速度测试仪(有(无（2）钢丝绳探伤仪(有(无；（3）导轨校正仪或接地电阻测试仪(有(无；（4）电梯限速器测试仪(有(无；（5）电梯钢丝绳张紧力测试仪(有(无（6）声级计(有(无；（7）其他仪器设备         

具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的体系认证有哪些：

(是(否具备电梯信息化管理平台，并免费开放权限于采购人，采购人能够通过手机端（APP)及 PC 端及时获取电梯所有基本信息和使用状况（如：维修进度，故障信息、年检状态、保养的时间和图片等各类信息和实时状态），上述电梯信息化管理平台(是(否具有计算机软件著作权登记证书；

(是(否供应商具有消费者权益保护委员会（或市场监督管理部门）评定的放心满意示范单位类称号；如：21年有几个，22年有几个，以此类推。
(是(否供应商具有政府部门【或国内依法登记注册的协会（学会）】颁发的电梯维保类奖项荣誉的。如：21年有几个，22年有几个，以此类推。
十、资质

(是(否具有有效的特种设备安装改造维修许可证资质（含曳引驱动乘客电梯）； 

(是(否具有有效的特种设备生产许可证（许可范围须包含电梯安装（含修理），子项目包含曳引驱动乘客电梯）；
